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1.1. Оснащение кабинетов
Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин»
	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	 1
	Посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья)
	Мебель
	основное
	регулируемые по высоте
	СГ.01
СГ.02
СГ.05
СГ.06

	2
	Рабочее место преподавателя
	Мебель
	основное
	на усмотрение ОО
	

	3
	Доска меловая/маркерная/интерактивная
	Оборудование
	основное
	на усмотрение ОО
	

	4
	Сетевой фильтр
	ТС
	основное
	на усмотрение ОО
	

	5
	Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации)
	ТС
	основное
	на усмотрение ОО
	

	6
	Наглядные плакаты по соответствующим тематикам дисциплин
	УМК
	основное
	на усмотрение ОО
	

	7
	Наушники с микрофоном
	ТС
	специализированное
	на усмотрение ОО
	








Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей»
	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	 1
	Посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья)
	Мебель
	основное
	регулируемые по высоте
	ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ПМ.01


	2
	Рабочее место преподавателя
	Мебель
	основное
	на усмотрение ОО
	

	3
	Доска меловая/маркерная/интерактивная
	Оборудование
	основное
	на усмотрение ОО
	

	4
	Сетевой фильтр
	ТС
	основное
	на усмотрение ОО
	

	5
	Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации)
	ТС
	основное
	на усмотрение ОО
	

	6
	Макеты сварных, клёпаных, клееных соединений деталей, плакаты и схемы по разделам дисциплины
	Оборудование
	основное
	на усмотрение ОО
	

	7
	Образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов)
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	8
	Образцы неметаллических материалов; сборочных единиц, валов и осей, муфт, передач; образцы подшипников, шестеренок, различных типов передач 
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	9
	Комплект приборов, инструментов и приспособлений
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	10
	Гербарии растений
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	11
	Коллекции семян сельскохозяйственных культур, вредителей, удобрений
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	12
	Муляжи плодов и овощей
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	13
	Макеты почво-обрабатывающих орудий
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	14
	Муляжи пород сельскохозяйственных животных
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	15
	Макеты и стенды по темам занятий
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	16
	Комплект приборов для определения микроклимата
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	17
	Инструменты для мечения животных
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	18
	Наглядные пособия (детали, сборочные узлы, плакаты, макеты, модели и др.), комплекты
	УМК
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	19
	Объемные модели металлической кристаллической решетки
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	20
	Образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов)
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	21
	Образцы неметаллических материалов
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	22
	Образцы смазочных материалов
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	23
	Объемные модели металлической кристаллической решетки
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	24
	Образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов)
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	25
	Образцы неметаллических материалов
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	

	26
	Образцы смазочных материалов
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	




Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»
	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	 1
	Посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья)
	Мебель
	основное
	регулируемые по высоте
	СГ.03


	2
	рабочее место преподавателя
	Мебель
	основное
	на усмотрение ОО
	

	3
	Доска меловая/маркерная/интерактивная
	Оборудование
	основное
	на усмотрение ОО
	

	4
	Сетевой фильтр
	ТС
	основное
	на усмотрение ОО
	

	5
	Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации)
	ТС
	основное
	на усмотрение ОО
	

	6
	Наглядные плакаты по соответствующим тематикам дисциплин
	УМК
	основное
	на усмотрение ОО
	

	7
	Комплекты индивидуальных средств защиты; контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); огнетушители углекислотные (учебные); устройство отработки прицеливания; медицинская аптечка с техническими средствами обучения: компьютер, проектор, экран, телевизор, видеофильмы: «Оказание первой медицинской (доврачебной помощи)»; «Гражданская помощь»; «Пожарная безопасность»; «Электробезопасность»; «Действие население при химических авариях»; «Действие населения при авариях на АЭС»; «Действие население в зоне РА заражения»; Населению о ГО; подборка видеокассет по разделу ОВС
	Оборудование
	специализированное
	на усмотрение ОО
	




1.2. Оснащение лабораторий/ мастерских/зон по видам работ/тренажерных комплексов
1.2.1 Зона по видам работ «Лаборатория точного земледелия»
	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	
	Интерактивная сенсорная панель
	ТС
	Основное 
	Интерактивная панель размер диагонали области отображения визуальной информации (изображения передаваемого с вычислительного блока) не менее 1893мм, разрешение экрана не менее 3840х2162 пикселей, толщина защитного закаленного антибликового стекла не менее 4мм, твердость защитного стекла (едениц по шкале Мооса) не менее 7 ед., яркость экрана не менее 550кд\кв.м
	ПМ 01, ПМ 05

	
	Многофункциональное устройство
	ТС
	Основное 
	Предназначено для выполнения комплекса функций: печать, сканирование и копирование. Тип печати- лазерный, чёрно-белый;  тип сканера- планшетный с максимальным разрешением  600x600 dpi;  Максимальный формат печати - А4; количество картриджей - 1 шт. Габаритные размеры  не более 420 мм х  220 мм 380 мм  Вес  не более 9 кг
	ПМ 01, ПМ 05

	
	Программа для цифрового земледелия
	ТС
	Специализированное
	Единая платформа для эффективной работы всех подразделений предприятий на каждом этапе полевых работ — от планирования севооборота и формирования годового бюджета до мониторинга работы техники и сотрудников и учета готовой продукции (версия для учебных заведений, сетевая на 12 рабочих мест, лицензия бессрочная)
	ПМ 01, ПМ 05

	
	Тренажер агронавигатор
	ТС
	Специализированное
	Тренажер-симулятор навигационного комплекса   для обучения студентов работе с GPS-навигатором условиях учебного класса. В состав тренажера агронавигатора входит: руль, педали,блок питания стационарный, комплект кабелей с разъемами, для соединения Агронавигатора  с оборудованием тренажера-симулятора.
	ПМ 01, ПМ 05

	
	Бортовой Навигационный комплекс
	ТС
	Специализированное
	GPS-навигатор для параллельного вождения при опрыскивании и внесении удобрений.( режимы: для опрыскивания;  для внесения гранулированных удобрений;  для сева зерновых.)
	ПМ 01, ПМ 05

	
	Стол для работы с тренажером агронавигатора
	Мебель 
	Основное 
	Столешница из ЛДСП не менее 16 мм  прямоугольной формы. Размер не менее 100 мм х 650 мм х 750мм не более 1200 мм х 750 мм х750 мм. светло-серого цвета
	ПМ 01, ПМ 05

	
	Стул со спинкой для работы с тренажером агронавигатора
	Мебель 
	Основное
	Металлический каркас с полимерным покрытием, материал сиденья и спинки пластик. Габариты: не менее 800 мм х 380 мм х 380 мм.
	ПМ 01, ПМ 05

	
	Ноутбук
	ТС
	Специализированное
	Процессор с базовой частотой не менее 2 ,9 ГГц; оперативная память: не менее 16 ГБ, накопители: SSD не менее 256 ГБ,  HDD 500Гб ,  ; связь: Wi-Fi, Bluetooth. Мониор диагональ- не менее 15,6 дюймов.
	ПМ 01, ПМ 05

	
	Стол
	Мебель 
	Основное
	Стол ученический двухместный с закругленными углами трапеция. Столешница из ЛДСП  в форме трапеции с закругленными углами, торцы столешницы закрыты противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Металлический каркас стола состоит из 2-х опор О-образной формы.  Трапецевидная форма столешницы позволяет составлять столы вместе в шестигранник, треугольник.  размер не менее 1100 мм -550 мм -710 мм  и не более 1200 мм х 600 мм х 760 мм
	ПМ 01, ПМ 05

	
	Стул
	Мебель
	Основное
	Каркас металл, сидение пластик (сидение зеленого цвета)
	ПМ 01, ПМ 05

	
	Компьютер  преподавателя
	ТС
	Специализированное
	Процессор с базовой частотой не менее 2 ,9 ГГц; оперативная память: не менее 16 ГБ, накопители: SSD не менее 256 ГБ,  HDD 500Гб , операционная система:; связь: Wi-Fi, Bluetooth. Мониор диагональ- не менее 23 дюймов
	ПМ 01, ПМ 05

	
	Стол преподавателя
	Мебель
	Основное
	Стол для преподавателя с тумбой 3 ящиками  (серый, размер от 1350х700х750мм до 1400х750х750 мм), ЛДСП(пластик), металл
	ПМ 01, ПМ 05

	
	Стул преподавателя 
	Мебель
	Основное
	Компьютерное кресло, мягкое, обивка экокожа/ткань (зеленого цвета)
	ПМ 01, ПМ 05





1.2.2 Зона по видам работ «Лаборатория тренажеров сельскохозяйственных машин »
	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	
	Интерактивная сенсорная панель
	ТС
	Основное 
	Интерактивная панель размер диагонали области отображения визуальной информации (изображения передаваемого с вычислительного блока) не менее 1893мм, разрешение экрана не менее 3840х2162 пикселей, толщина защитного закаленного антибликового стекла не менее 4мм, твердость защитного стекла (едениц по шкале Мооса) не менее 7 ед., яркость экрана не менее 550кд\кв.м
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Многофункциональное устройство
	ТС
	Основное 
	Предназначено для выполнения комплекса функций: печать, сканирование и копирование. Тип печати- лазерный, чёрно-белый;  тип сканера- планшетный с максимальным разрешением  600x600 dpi;  Максимальный формат печати - А4; количество картриджей - 1 шт. Габаритные размеры  не более 420 мм х  220 мм 380 мм  Вес  не более 9 кг
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Тренажер комбайна
	Оборудование
	Специализированное
	Симулятор - оригинальная кабина комбайна, комплектация: 3 экрана с диагональю не менее  50 д., кресло (с регулировкой по высоте), рычаг КПП, рычаг управления движением, пульт управления мотовилом,  пульт управления ,  место инструктора, система видеонаблюдения, система двухсторонней аудиосвязи.  Габаритные размеры: не более 2100 мм х 2100 мм х 2100 мм.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Тренажер сельскохозяйственного трактора
	Оборудование
	Специализированное
	Полноразмерное рабочее место сельскохозяйственного колесного трактора, расположенное на раме. Тренажер обеспечивает выработку моторных навыков управления процессами типичных колесных тракторов; изучение принципов и режимов работы узлов и агрегатов оборудования; изучение органов управления колесного трактора,  должен: предусматривать стандартную компоновку рабочего места машиниста и размещение органов управления колесного трактора, быть оснащен широкоформатным ЖК-дисплеем с диагональю не менее 42", моделирующим фронтальный обзор с рабочего места машиниста.  Звукоряд должен обеспечиваться акустической системой, интегрированной в широкоформатный ЖК-дисплей или установленной на корпус тренажера. В комплект поставки должны входить беспроводная клавиатура, позволяющая инструктору управлять программным меню учебного тренажера и в процессе выполнения обучающимся упражнений задавать следующие неисправности транспортного средства. Габариты: не более 1400 мм х 1400 мм х 1800 мм
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Комплект видеофиксации с микрофоном (для видеотрансляций)
	Оборудование
	Специализированное
	Комплект видеофиксации с микрофоном (для видеотрансляций)
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Стенд-тренажер «Гидравлика»
	Оборудование
	Специализированное
	Представляет собой учебный комплекс для практического изучения механики гидравлических систем сельскохозяйственных машин. Минимальный состав: монтажный стол с основанием, насосная станция, рукава высокого давления (РВД), 
 комплект гидроаппаратов. Габариты; не более 1400 мм х 900 мм х 1650 мм.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Стенд – тренажер «Стерневая сеялка СКП»
	Оборудование
	Специализированное
	Учебный тренажер предназначен для проведения работ по изучению общего устройства и основных характеристик стерневой сеялки сплошного высева, конструкции её основных узлов, механизмов, принципов их функционирования и режимов работы. Габариты,   не менее 3200 мм х 2000 мм х 2000 мм. и  не более 3300 мм х 2100 мм х 2100 мм.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Стенд- тренажер «Машина для посадки картофеля»
	Оборудование
	Специализированное
	Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки  машины для посадки картофеля. Габариты: не более 1800 мм х 1700 мм х1500 мм.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Стенд- тренажер «Плуг »
	Оборудование
	Специализированное
	представляет собой полнокомплектный лемешный навесной 3-х корпусный плуг, закрепленный на стационарном металлическом основании, оснащенным механизмом подъема плуга в виде домкрата. Плуг закреплен на металлическом основании подвижными тягами, имитирующими механизм навески трактора, позволяет регулировать глубину вспашки плуга. Габариты:  не более 2500 мм х 1300 мм х 1250 мм.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Стенд-тренажер «Изучение рабочих органов навесного культиватора»
	Оборудование
	Специализированное
	Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки рабочих органов навесного культиватора. Габариты:  не более 2050 мм х 1050 мм х 1470 мм.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Учебный стенд «Зерновая сеялка»
	Оборудование
	Специализированное
	Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки зерновой сеялки. Габариты: не более 1550мм х 1050 мм х 1350 мм.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Стенд-тренажер с агрегатами в разрезе с электро-механическим приводом «Пресс-подборщик  рулонный»
	Оборудование
	Специализированное
	Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки рулонного прессподборщика. Габаритные размеры:  не более 3950 мм  х 2300 мм  х 2400 мм.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Учебный стенд: "Автоматизированный дозатор гранулированных минеральных удобрений"
	Оборудование
	Специализированное
	Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки автоматизированного дозатора гранулированных минеральных  удобрений. Габариты:  не более:
 1800 мм х
1450 мм х
1650 мм.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Учебный стенд: "Автоматизированный штанговый опрыскиватель"
	Оборудование
	Специализированное
	Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки автоматизированного шлангового опрыскивателя. Габариты, не более:
1420 мм х
 720 мм  х
1520 мм.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Стенд – тренажер «Навесной опрыскиватель»
	Оборудование
	Специализированное
	Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки автоматизированного навесного опрыскивателя. Габариты:  не более 2020 мм х 1620 мм х 2120 мм.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Стенд – тренажер «Косилка – роторная»
	Оборудование
	Специализированное
	Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки роторной косилки. Габариты:  не более 1620 мм  х 3700 мм х 1200 мм
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Лабораторный стенд "Навесное оборудование трактора"
	Оборудование
	Специализированное
	Стенд представляет собой механизм навески трактора на металлическом основании, с блоком управления, работу механизма навески обеспечивает гидросистема стенда. Габариты: не более 1820 мм х 1320 мм х 1120 мм.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Электрифицированный светодинамический стенд «Комплектование машинно-тракторных агрегатов»
	Оборудование
	Специализированное
	Стенд-планшет предназначен для изучения принципа комплектования машинно-тракторного парка для различных сельскохозяйственных процессов.  Габаритные размеры не более 880 мм х 90 мм х 620 мм. Крепление: настенное.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Электрифицированный светодинамический стенд «Технологии механизированных работ в растениеводстве»
	Оборудование
	Специализированное
	Стенд-планшет предназначен для изучения конструкции агрегатов и узлов, принципов их действия в составе технологии механизированных работ в растениеводстве. Габаритные размеры не более 880 мм х 90 мм х 620 мм. Крепление: настенное.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Электрифицированный светодинамический стенд «Технологии механизированных работ в животноводстве»
	Оборудование
	Специализированное
	Стенд-планшет предназначен для изучения конструкции агрегатов и узлов, принципов их действия в составе технологии механизированных работ в растениеводстве. Габаритные размеры не более 880 мм х 90 мм х 620 мм. Крепление: настенное.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Верстак металлический 12 шт
	Оборудование
	Специализированное
	Высота 700 - 850мм, размер столешницы не менее 700х1000 мм. Цвет серый
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Поворотные слесарные тиски 12 шт
	Оборудование
	Специализированное
	Чугунный корпус с поворотным основанием. Ширина губок не менее 125 мм. Рабочий ход инструмента —не менее 100 мм. С широкой наковальней для обработки металлических заготовок.  Вес не менее 7 кг. Способ крепления  винты/болты
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Набор слесарных инструментов 12 шт
	Оборудование
	Специализированное
	Минимальный  набор: Зубило слесарное 20 мм х 250 мм – 1 шт. Ключ гаечный торцовый с внутренним . шестигранником изогнутый односторонний S 12 - 1 шт. Ключ для винтов с внутренним шестигранником . S 8 - 1 шт.; Ключи гаечные с открытым зевом односторонний : S 32 - 1 шт, S 36 - 1 шт, Ключи гаечные с открытым. зевом двусторонний.: 8х10 - 2 шт, 12х13 – 2 шт, 13х14 - 1 шт; 14х17 – 1 шт, 17х19 – 1 шт, 19х22 - 1 шт, 22х24 – 1 шт, 27х30 – 1 шт. Молоток слесарный стальной – не менее 1000 гр. -. 1 шт, Отвертка комбинированная 1,0 мм х6 мм х170 мм - 1 шт, Отвертки слесарно-монтажные: 1,6 мм х10 мм х 270мм. – 1 шт, , 1,0 мм х6,5 мм х 250 мм - 1 шт, Пассатижи 200 мм - 1 шт Головки сменные: S 10мм х12,5мм – 1 шт, S 12х12,5 – 1 шт, S 13х12,5 – 1 шт, S 14х12,5 -1 шт, S 17х12,5 -1 шт.,S 19х12,5 – 1 шт, S 22х12,5 -1 шт, S 24х12,5 -1 шт, S 27х12,5 - 1 шт, S 30х12,5 -1 шт, S 32х12,5- 1шт. Ключ с присоединительными. квадратами 12,5 мм - 1 шт. Ключ трещоточный 12,5 мм - 1 шт, Удлинители: 12,5мм х125 мм – 1 шт., 12,5мм х 250мм -1 шт, 12,5мм х 205мм - 1 шт, Шарнир 12,5мм – 1 шт.. Монтажка  слесарная  не менее 5000 мм – 1 шт.
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Компьютер преподавателя
	
	
	Процессор частотой не менее , 2 ГГц; оперативная память ек менее 16 ГБ, накопители: SSD не менее 256  ГБ HDD 500Гб, операционная система; связь: Wi-Fi, Bluetooth. Мониор диагональ не менее - 23,8
	ПМ 01, ПМ 03

	
	преподавателя
	
	
	Стол для преподавателя с тумбой 3 ящиками  (серый, размер 
 от 1350х700х750 мм до 1400х750х750 мм), ЛДСП(пластик), металл
	ПМ 01, ПМ 03

	
	Стул офисный
	
	
	компьютерное кресло, мягкое, обивка экокожа/ткань (зеленого цвета)
	ПМ 01, ПМ 03




[bookmark: _GoBack]1.2.3 Зона по видам работ «Лаборатория диагностики технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин»
	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	
	Стационарная установка для сбора выхлопных газов
	Оборудование 
	специализированное
	Катушка со шлангом 8м d102 мм, вентилятор 1,5 кВт/380В) Представляет собой барабан, к которому присоединяются вытяжной шланг с газоприёмной насадкой. Выхлопные газы удаляются с помощью вентилятора требуемой производительности.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Подъемник 4-х стоечный
	Оборудование 
	специализированное
	Подъемник 4-х стоечный слесарный для тяжелой техники, грузоподъемность  до 5 тонн. Габаритные размеры: Высота подъема -  от 1800 мм до 1900 мм, Высота подъемника  от 2000 мм до  2200 мм, Длина платформы  ль 5300 мм до   5500 мм, Длина с трапами   от 6300 мм 6600 мм.  Ширина подъемника -   от  3300 мм до  3350 мм  .
	ПМ 03
ОП 03

	
	Кран-балка электрическая
	Оборудование 
	специализированное
	Мини кран козловой  грузоподъемностью до 6,5 тонн Высота до балки 5 метров, ширина пролета 5 метров. . На полеуретановых  или металлических колёсах, дополнительно возможно перемещения по специальным путям. Все колёса поворотные. В комплект входит: таль электрическая,  тележка к тали электрической треугольная, холостая 1 шт., тележка к тали электрической  приводная 1шт., балка.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Стенд для проверки генераторов, стартеров и другого электрооборудования
	Оборудование 
	специализированное
	Тип конструкции Стационарный напольный Напряжение проверяемого электрооборудования 12/24 (14/28) В, Максимальная мощность при проверке стартеров 20 кВА Диапазоны измерения силы постоянного тока, 0,5–5; 5–150; 150–500; 300–1 000 А, Диапазоны измерения напряжения постоянного и переменного тока 0,2–2; 2–20; 20–40 В, Диапазон измерения крутящего момента 10-100 Нм, Диапазоны измерения сопротивления постоянному току 1–100; 1–100 000 Ом, Диапазон измерения частоты вращения, 500-9500 об/мин, Частота вращения привода стенда, 500-600 об/мин. Габаритные размеры  
от 940 мм x 1280 мм x 1650 мм  до 960 мм x1350 мм x 1750 мм
	ПМ 03
ОП 03

	
	Комплект учебно-лабораторного оборудования электронная система управления трансмиссией трактора
	Оборудование 
	специализированное
	Учебный стенд в комплекте с мультиметром, комплектом соединительных проводов и гидравлических рукавов. Габариты модуля гидравлики: от  550 мм х 650 мм  х 1450 мм. до 650 мм  х 750 мм  х 1500 мм.
Габариты модуля управления: от 720 мм х 1220 мм х 1250 мм до  800 мм х 1300 мм х 1350 мм
	ПМ 03
ОП 03

	
	Стенд-тренажер по сборке-разборке дизельного двигателя трактора МТЗ Д-260
	Оборудование 
	специализированное
	Стенд-тренажер представляет собой дизельный двигатель Д-260 с турбонаддувом, установленный на  кантователе,стенд для промывки деталей,  с комплектом инструментов для сборки-разборки двигателя. Габаритные размеры стенда , не более,  1500 мм х 1500 мм х1400 мм
	ПМ 03
ОП 03

	
	Стенд-тренажер по сборке-разборке 4-х цилиндрового дизельного двигателя трактора
	Оборудование 
	специализированное
	Стенд-тренажер представляет собой дизельный четырехцилиндровый двигатель семейства  Д-243, без турбонаддува, установленный на  кантователе, Двигатель без масла и подготовлен для многократной сборки-разборки. Кантователь выполнен из стального металлопроката и покрыт защитной порошковой эмалью. с комплектом инструментов для сборки-разборки двигателя - вороток для головок, ключи гаечные, ключи торцевые, трещотка. Габаритные размеры: не более 1550 мм х 1100 мм х 1750 мм.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Лабораторный стенд-тренажер" "Аккумуляторная система впрыска COMMON RAIL
	Оборудование 
	специализированное
	Представляет собой действующую аккумуляторную систему впрыска топлива, установленную на металической раме, В состав тренажера входит: плата управления системой впрыска COMMON RAIL, форсунки 4 шт, топливный насос высокого давления  COMMON RAIL, система подачи индикаторной жидкости, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором топливная рампа  COMMON RAIL, регулятор давления, клапан дозирования топлива, емкость, блок питания. Ноутбук, профильное программное обеспечение на электронном носителе, методические указания для проведения лабораторных работ.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Стенд для обкатки, испытания и регулировки гидроагрегатов, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и дорожно-строительных машин
	Оборудование 
	специализированное
	Стенд предназначен для обкатки, испытания и регулировки гидроагрегатов тракторов, сельскохозяйственных и дорожно-строительных машин: гидронасосов типа НШ, гидрораспределителей, гидроцилиндров, а также для испытания гидрошлангов.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Стенд для проверки форсунок
	Оборудование 
	специализированное
	Установка для проверки форсунок дизельных двигателей,  настольный, ручной привод. Диапазон измерения давления: от 0 до 600 бар (0-60 Мпа)
Емкость бака пробоотборника: максимально .800 мл. Легко читаемый манометр со шкалой в МПа
Габариты:
до  490  мм
х  180 мм
х  260 мм
	ПМ 03
ОП 03

	
	Учебный стенд "Электрооборудование трактора"
	Оборудование 
	специализированное
	Стенд представляет собой действующие элементы электрооборудования трактора  соединенные между собой, размещенные на пространственной раме. Габариты размеры,  не более: 2100 мм х 1500 мм х 1100.мм
	ПМ 03
ОП 03

	
	Универсальный диагностический сканер
	Оборудование 
	специализированное
	Диагностический планшет на операционной системе Аndroid. с комплектом адаптеров для различной техники -   минимальное количество поддерживаемых марок техники (Беларус,  МТЗ, Кировец,  JCB, Case John Deere, Bobcat, Hitachi, MAC DON , New Holland,,  CLAAS, Buhler, Zoomlion,  ГАЗ, KaмАЗ, ВАЗ) дисплей сенсорный не менее 10 дюймов, память не менее 2 Гб, жесткий диск не менее 16 Гб. Минимальные  функции: чтение и устранение кодов неисправностей, просмотр параметров в режиме реального времени, диагностика систем двигателя, трансмиссии, кузова, шасси,  системы безопасности, интерфейс на русском языке, он-лайн обновление через интернет.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Компрессор поршневой
	Оборудование 
	специализированное
	Стационарный, давление 10 атм. Двигатель электрический. Габаритные размеры не более 600 мм x 850 мм x1250 мм
	ПМ 03
ОП 03

	
	Домкрат гидравлический 6т.
	Оборудование 
	специализированное
	Высота подъема  не менее 550 мм, грузоподъемность  до 6 т
Тип механизма домкрата – гидравлический, минимальная высота подхвата 150 мм, максимальная высота подъема 560 мм
Тип домкрата - подкатной
	ПМ 03
ОП 03

	
	Стеллаж для узлов и агрегатов
	Оборудование 
	специализированное
	Стеллаж металлический, нагрузка на полку не менее 150 кг, 4 полки высотой  не менее 1800 мм, глубиной не менее 450 мм, шириной не менее 1500 мм.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Шкаф для инструмента и монтажных приспособлений
	Оборудование 
	специализированное
	Размер не менее 1900 мм х 950 мм х 500 мм. Комплектация ключевыми замками с ручками. Наличие 2 выдвижных ящиков и 4 полок, максимальная нагрузка на полку 100 кг. Шаг регулирования высоты полки 50 мм. Цвет серый.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Поддоны для отходов ГСМ
	Оборудование 
	специализированное
	Из нержавеющей стали, синтетического материала.  Объем не менее 20 литров
	ПМ 03
ОП 03

	
	Набор микрометров
	Оборудование 
	специализированное
	Универсальный инструмент, предназначенный для измерений с высокой точностью наружных размеров при ремонте сельхозтехники и оборудования.  Состав комплекта:  микрометр с диапазоном измерений: от 50 мм  до 75 мм., - 1 шт. микрометр с диапазоном измерений: от 75 мм 
 до 100 мм., - 1 шт. ; микрометр с диапазоном измерений:  от 100 мм - до 
 125 мм. - 1 шт, микрометр с диапазоном измерений: от 125 мм до 150мм. - 1 шт.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Стенд для переборки двигателя
	Оборудование 
	специализированное
	Стационарный.  Способ поворота: вручную через червячный редуктор. Тип стационарный, габариты,  не менее 1400 х 920 х 1120 мм, не более 1500 х 980 х1200 мм , вес, не менее 240 кг
	ПМ 03
ОП 03

	
	Нутромер
	Оборудование 
	специализированное
	Нутромер индикаторный НИ 50- 160 мм 0,01 с удлин. 1000мм
	ПМ 03
ОП 03

	
	Динамометрический ключ
	Оборудование 
	специализированное
	Посадочный размер 3/4 дюйма, Минимальное усилие затяжки 150 Нм - максимальное усилие затяжки 800Нм. Длина не более  155 мм  ширина - не более 1350 мм, высота  не менее 120 мм.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Пускозарядное устройство
	Оборудование 
	специализированное
	12/24V макс.ток 360А
	ПМ 03
ОП 03

	
	Стремянка
	Оборудование 
	специализированное
	Стремянка металлическая трехступенчатая. Высота площадки ло 1 м. Максимальная  рабочая нагрузка  не менее 150 кг.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Динамометрический ключ  1/2 дюйма, 40-210
	Оборудование 
	специализированное
	Посадочный размер 1/2 дюйма, Минимальное усилие затяжки 40 Нм - максимальное усилие затяжки 210 Нм. Длина не более  675  мм  ширина - не более 85 мм, высота  не менее 80 мм.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Трактор тягловый класс 2,0 российского производства
	Оборудование 
	специализированное
	Трактор тягловый класс 2,0 российского производства  Габаритные размеры не более 5250 мм x 2350 мм x 2900 мм
	ПМ 03
ОП 03

	
	Противооткатные упоры
	Оборудование 
	специализированное
	Противооткатные упоры для тракторов. Грузоподъемность не менее 10 т. Габариты: не менее 200 мм х  200 мм х 450 мм.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Верстак слесарный с тисками
	Оборудование 
	специализированное
	Верстак  состоит из столешницы шириной не менее  1000 мм, двух опор и полки-стенки. экрана с перфорацией 10х10 мм, шаг 38 мм, сталь 0,8 мм. Тиски не менее 6,5 кг.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Тележка инструментальная
	Оборудование 
	специализированное
	Тележка инструментальная открытого типа с 1 выдвижным ящиком на колесах, 3  полки Габаритные размеры:  не более 800 мм  х 600 мм х 450 мм
	ПМ 03
ОП 03

	
	Набор инструментов
	Оборудование 
	специализированное
	КомплектацияЗубило слесарное 20 мм х 250 мм – 1 шт.  Ключ гаечный торцовый с внутренним . шестигранником изогнутый односторонний  S 12  - 1 шт.  Ключ для винтов с внутренним  шестигранником . S 8  - 1 шт.; Ключи гаечные с открытым  зевом односторонний : S 32  - 1 шт, S 36 - 1 шт, Ключи гаечные с открытым. зевом двусторонний.: 8х10 - 2 шт,  12х13 – 2  шт, 13х14 - 1 шт; 14х17 – 1 шт,  17х19 – 1 шт,  19х22  - 1 шт, 22х24 – 1 шт, 27х30 – 1 шт.  Молоток слесарный стальной – не менее 1000 гр. -. 1 шт,  Отвертка комбинированная 1,0 мм х6 мм х170 мм - 1 шт, Отвертки слесарно-монтажные: 1,6 мм х10 мм х 270мм. – 1 шт, ,  1,0 мм х6,5 мм х 250 мм -  1 шт,  Пассатижи 200 мм  - 1 шт. Бородок (вороток для свечных ключей) 150 мм – 1 ш  Головки сменные: S 10мм х12,5мм  – 1 шт,  S 12х12,5 – 1 шт,  S 13х12,5 – 1 шт,  S 14х12,5  -1 шт,  S 17х12,5 -1 шт.,S 19х12,5 – 1 шт,  S 22х12,5 -1 шт, S 24х12,5 -1 шт, S 27х12,5 - 1 шт, S 30х12,5 -1 шт, S 32х12,5- 1шт.  Ключ с присоединительными. квадратами 12,5 мм  - 1 шт.  Ключ трещоточный 12,5 мм - 1 шт, Удлинители: 12,5мм х125 мм  – 1 шт., 12,5мм х 250мм   -1 шт, 12,5мм х 205мм  - 1 шт, Шарнир 12,5мм – 1 шт
	ПМ 03
ОП 03

	
	Манометр для проверки давления
	Оборудование 
	специализированное
	Манометр для проверки давления в колесах трактора. Максимальное давление 16 атмосфер  (кг/см2). Аналоговый.
	ПМ 03
ОП 03

	
	Табурет ремонтный на колесиках
	Оборудование 
	специализированное
	Стул автослесарный, регулируемый, на колесах. Применяется  при ремонте автомобилей и техники.  Материал- металл, эргономичное сидение, обшивка устойчива к воздействию рабочих жидкостей (масло, бензин). Габаритные размеры  
 не менее 370 мм х 370 мм х 400 мм
	ПМ 03
ОП 03

	
	Шкаф для спецодежды
	Оборудование 
	специализированное
	Шкаф металлический четырехсекционный. Размер не менее 1800 мм х 300 мм х 500 мм. Наличие полок для головных уборов и обуви, крючки для одежды
	ПМ 03
ОП 03

	
	Шприц рычажно-плунжерный
	Оборудование 
	специализированное
	Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов, рабочее давление не менее 310 атм
	ПМ 03
ОП 03

	
	Стол для преподавателя с тумбой
	Мебель
	основное
	Стол для преподавателя с тумбой 3 ящиками  (серый, размер от 1300 мм х 600 мм х 750 до 1400 мм х 750 мм х 750 мм), ЛДСП(пластик), металл
	ПМ 03
ОП 03

	
	Стул
	Мебель 
	основное
	Компьютерное кресло, мягкое, обивка экокожа/ткань (зеленого или серого цвета).
	ПМ 03
ОП 03

	
	Ноутбук
	ТС
	основное
	процессор с базовой частотой не менее 2 ,9 ГГц; оперативная память: не менее 16 ГБ, накопители: SSD не менее 256 ГБ,  HDD 500Гб , операционная система; связь: Wi-Fi, Bluetooth. Мониор диагональ- не менее 15,6 дюймов
	ПМ 03
ОП 03






1.3. Оснащение спортивного комплекса/зал
Спортивный комплекс

	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код дисциплины

	
	Баскетбольные щиты с корзинами
	Оборудование
	Основное 
	Кольцо баскетбольное усиленное, амортизированное. Имеет механизм, возвращающий кольцо в исходное положение Кольцо изготовлено из металлического прутка (твердая сталь) диаметром 16-20 мм. На нижней части баскетбольного кольца приспособления для крепления сеток, предотвращающие травмы пальцев. 
	

	
	Волейбольная сетка
	Оборудование
	Основное 
	Длина – 9500 мм; ширина – 1000 мм; размер ячейки – 100х100 мм, толщина нити – 1,5-4,0 мм,
материал – хлопчатобумажные, олипропиленовые, поливинилхлоридные полиэтиленовые или
капроновые нити. Верх и низ сетки обшит прочной синтетической лентой, которая образует верхнюю полоску шириной 5 см. Внутри ленты – гибкий металлический (полипропиленовый, кевларовый, нейлоновый) трос (длина – 11-14 м), который обеспечивает натяжение верхнего края сетки; нижний край – растягивается шнуром, вшитым в нижнюю полосу сетки.
	

	
	Скамейки гимнастические 12 шт
	Оборудование
	Основное 
	Длина – 250-300 см. Представляет собой сборную конструкцию на металлических опорах, состоящую из верхней и нижней досок. Доски соединены между собой при помощи трёх металлических опор
	

	
	Гимнастические коврики 24 шт
	Оборудование
	Основное 
	Полиуретан размер 60х70 см
	

	
	Обручи 25 шт
	Оборудование
	Основное 
	Пластиковые,  диаметр 90-100см
	

	
	Скакалки  25 шт
	Оборудование
	Основное 
	Гимнастическая, длина 200 см
	

	
	Полоса препятствий (рукоход, турник, шесты, канат)
	Оборудование
	Основное 
	Полоса препятствий (рукоход, турник, шесты, канат)
	

	
	Ворота футбольные (2 шт)
	Оборудование
	Основное 
	Для спортивных залов размером до 40х20 м рекомендуются следующие ворота:
- основные: ширина – 3 м, высота – 2 м;
- дополнительные: ширина – 2 м, высота – 1 м или ширина – 1,5 м, высота – 1 м
	

	
	Счетное табло для волейбола
	Оборудование
	Основное 
	Счетное табло для волейбола
	

	
	Мячи волейбольные 12 шт
	Оборудование
	Основное 
	Состоит из внутренней камеры и покрышки.
Покрышка состоит из нескольких панелей.
Материал покрышки: натуральная кожа, синтетическая кожа (композитная, майкросел, микрофибра,
поливинилхлорид, полиуретан, термополиуретан и пр.).
Материал камеры – резина, бутилкаучук и пр.
Возможные типы соединения панелей покрышки: клееный, машинная сшивка, ручная сшивка.
Технические параметры: длина окружности – 65-67 см, вес – 260-280 гр.
	

	
	Мячи баскетбольные  12 шт
	Оборудование
	Основное 
	Баскетбольный мяч установленного оранжевого оттенка с рисунком из 8 вставок и швов
между ними. Покрышка баскетбольных мячей производится из натуральной кожи, износостойкой резины, поливинилхлорида, полиуретана, микрофибры, майкросела, композитной синтетической кожи. Камеры баскетбольных мячей производятся из латекса или бутила.
Тип соединения панелей – клееный или литой.
	

	
	Мячи футбольные 12 шт
	Оборудование
	Основное 
	Размер 5 (стандартный футбольный мяч) – длина окружности – 68-71 см, масса – 400-450 гр. Предназначен для обучающихся старше 12 лет
	

	
	Мячи набивные 12 шт
	Оборудование
	Основное 
	Мяч баскетбольный, набивной
	

	
	Насос для накачивания мячей
	Оборудование
	Основное 
	Насос для накачивания мячей
	

	
	Канат 
	Оборудование
	Основное 
	Предназначен для развития силовых качеств. Используется для групповых соревнований. Длина – 12 м, диаметр – 40 мм. Изготовлен из хлопчатобумажной пряжи с разметочной полосой посередине. На концах каната закреплены декоративные чехлы.
	

	
	Ракетки бадминтонные
	Оборудование
	Основное 
	Ракетка для бадминтона должна быть легкой, прочной, эластичной и достаточно гибкой. Ракетки различаются по материалам ручки и обода (дерево, сталь, алюминий, углепластик, графит). Могут быть полностью отлитыми из усиленной стекловолокном резины. Последние имеют меньшую массу и более прочны
	

	
	Секундомер 3 шт
	Оборудование
	Основное 
	Секундомер механический, металический
	

	
	Лыжи 12 пар
	Оборудование
	Основное 
	Ширина талии (ширина лыж в районе крепления): узкая (для жёсткого снега) – 65 мм и меньше,
средняя (для подготовленных трасс) – 66-71 мм, широкая (для глубокого снега) – от 72 мм
	

	
	Лыжные ботинки 12 пар
	Оборудование
	Основное 
	Специальная обувь, предназначенная для комфортной, фиксированной постановки ноги во время лыжных гонок.
	

	
	Лыжные палки 12 пар
	Оборудование
	Основное 
	Длина лыжных палок зависит от возраста и роста обучающихся, типа и вида приобретаемых лыж,
предпочтения стиля лыжных гонок
	

	
	Гири 16 кг (8 шт)
	Оборудование
	Основное 
	Гири 16 кг  Материал сталь, чугун
	

	
	Гири 5 кг (8 шт)
	Оборудование
	Основное 
	Гири 5 кг  Материал сталь, чугун
	

	
	Гири 6 кг (8 шт)
	Оборудование
	Основное 
	Гири 6 кг  Материал сталь, чугун
	

	
	Штанга с комплектом утяжелителей 
	Оборудование
	Основное 
	Материал сталь, чугун
	





1.4. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы
Читальный зал / библиотека  
	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1
	Посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья)
Для читального зала
	Мебель
	основное
	 Стулья учебные, деревянные-металлические ширина 35 см, высота 45 см. - 40 ед. 
Стол читальный  размер ширина 60 см , длина 1 метр, 
высота  0,75 см- 20 ед. 
	 
 
 

	2
	Компьютеры -)  (лицензионное программное обеспечение (ПО), система защиты от вредоносной информации) для читального зала 
	ТС
	основное
	Компьютер Pentium 4 - 1 ед.,  монитор ViewSonic – 1 ед, 
Компьютер P4 Celeron 1700 – 4 ед., 
монитор SAMTRON 78 DF – 4 ед., (клавиатура, мышь) 
с выходом в Интернет

	

	3
	Стул для читального зала
	Мебель
	основное
	Мягкий офисный  – 1 ед.
Ширина: 480 мм.
Глубина: 530 мм.
Высота  = 820h.

	

	4
	Телевизор 
	ТС
	основное
	LG 20P31 – 1 ед.
	

	5
	Антенна для читального зала
	ТС
	основное
	Уличная – 1 ед.
	

	6
	Трибуна для читального зала
	Мебель
	основное
	Материал — ЛДСП – 1 ед.
	

	7
	Экран для читального зала
	Оборудование
	основное
	Экран Cactus 180x180см TriExpert CS-PSTE-180x180-BK 1:1 напольный рулонный - 1 ед.
	

	8
	Сетевой фильтр для читального зала и библиотеки
	ТС
	основное
	Сетевой фильтр Buro 300SL-3-G 3м (5 розетки) серый 300SL-3-G   3 ед.
	

	9
	Компьютер в библиотеке 
	ТС
	основное
	Компьютер Pentium 4 – 1 ед., монитор ViewSonic – 1 ед., (клавиатура, мышь) с выходом в Интернет
	

	10
	МФУ
	Оборудование
	основное
	Kyocera Ecosys M2030DN A4 лазерный (принтер, сканер, копир)
	

	11
	Стол педагога-библиотекаря с ящиками
	Мебель
	основное
	Стол деревянный размеры ширина 0,62 см, длина 1,10 см, 
высота 0,75 см – 2 ед
	

	12
	Кресло библиотекаря
	Мебель
	основное
	Мягкое крутящее кресло - механизм из металлического резного штыря и гайки, закрепленной на каркасе основания стула. При вращении конструкции по часовой стрелке сиденье поднимается, против — опускается.  В процессе задействована ножка стула, выбранную высоту которой фиксируют гайкой.  – 1 ед.
	

	13
	Стенды для библиотеки
	ТС
	основное
	Информационные стенды размер ширина 80 см, длина 1,30 - 3 ед.
	

	14
	Стеллажи библиотечные
	Мебель
	основное
	Двухсторонние стеллажи – 10 ед.
	

	15
	Стул в библиотеке
	Мебель
	основное
	Мягкий офисный  – 2 ед.  Ширина: 480 мм. Глубина: 530 мм. Высота  = 820h.
	

	16
	Пылесос ручной
	Оборудование
	основное
	Электро-пылесос Пр-100 - 1 ед.
	

	17 
	Беспроводное оборудование
	Оборудование
	основное
	Роутер ASUS RT-N11P Wireitss N Router (RTL) (4UTP 10/100 Mbps,1WAN? 802 11b/g/n, 300Mbps. 2X5dBi)
	

	18
	Стол для читального зала
	Оборудование
	основное
	Призидиумный стол ширина 0,85 см, длина 1, 85 см  -2  ед.
	

	19
	Жалюзи для читального зала
	Мебель
	Основное
	Вертикальные жалюзи, персиковый цвет – 10 шт.
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